가설건축물 화재예방 점검표

점검항목	양호	불량	조치사항	비고
소화기 비치 및 압력 상태 적정성 확인	□		분말 소화기 3개 설치 완료
비상구 및 피난통로 적치물 유무			통로 확보 상태 양호함
전기 배선 피복 손상 및 노출 여부			문제가 발견되지 않음
문어발식 콘센트 사용 및 과부하 여부			멀티탭 개수 적정함
누전차단기 작동 및 정상 여부			정기 점검 시 정상 작동 확인
가연성 물질 보관 상태 및 격리 여부			인화성 물질 별도 보관 중
화재경보기 작동 및 배터리 상태			단독경보형 감지기 설치됨
실내 조명기구 발열 및 노후 상태			LED 조명 교체 완료
옥내 소화전 앞 장애물 존재 여부			소화전 주변 통로 확보됨
방화문 폐쇄 상태 및 자동폐쇄 여부			문 닫힘 상태 양호함
비상조명등 점등 및 작동 여부			정전 시 작동 테스트 완료