창호 안전점검 체크리스트

시설물 안전 관리를 위한 정기 점검표

점검항목명	상태양호	보수필요	점검결과	비고(특이사항)
유리창 균열 및 파손 여부	정상	-	양호	유리 중앙부 미세 금 발생 확인
창틀 고정 상태 및 흔들림	정상	-	양호	고정 볼트 체결 상태 견고함
창문 개폐 시 마찰 및 소음	정상	-	양호	부드럽게 작동함
잠금장치(크리센트) 작동	정상	-	양호	잠금 기능 정상 작동
창호 실리콘 코킹 상태	정상	-	양호	틈새 없음
방충망 파손 및 탈거 여부	정상	-	양호	파손 없음
하부 레일 이물질 적치	정상	-	양호	청결 상태 우수
손잡이 및 부속품 파손	정상	-	양호	파손 없음
창틀 변형 및 뒤틀림	정상	-	양호	수평 상태 양호
외부 난간 및 안전장치	정상	-	양호	결속 상태 양호
풍지판 설치 상태	정상	-	양호	밀폐력 우수
유리 코팅(필름) 손상	정상	-	양호	필름 상태 양호