목재 원재료 품질 검사 점검표

□ 외관검사

검사항목	검사기준	결과	비고
표면우곡도	5mm이하
옹이검사	유효직경10mm이하
갈라짐검사	길이100mm이하
변색정도	표면10%이하

□ 치수측정

-두께(mm) : □2.0

-너비(mm) : □3.0

-길이(mm) : □5.0

-함수율(%) : 8-12범위

-밀도(g/cm□) : 자재별기준

-경도(HB) : 자재별기준