섬유 염색 공정 품질 점검표

점검항목	규격/기준	점검방법	점검결과	상태	조치내용
염료투입온도	85□5□	온도계측정	OK	정상	없음
염욕pH농도	4.5~5.5	pH측정
염색시간	45~60분	타이머측정
색상견본비교	표준견본과동일	육안검사
물감농도	2~3%	농도측정
직물표면상태	주름없음	육안검사
건조온도	60~80□	온도계측정
섬유강도	손상없음	강도측정
색상견뢰도	3급이상	견뢰도검사
필터청결도	클린상태	육안확인
장비가동상태	정상가동	상태확인