ISP 네트워크 안정성 점검표

점검항목	점검기준	점검방법	정상	미흡	비고
네트워크가용성	99.5%이상	모니터링시스템
대역폭사용률	80%이하	SNMP조회
패킷손실률	0.1%이하	핑테스트
응답시간지연	50ms이하	트레이스라우트
라우터동작상태	정상가동	물리적확인
방화벽설정검증	정책준수	로그분석
DNS서비스안정성	가용성99%이상	쿼리테스트
공개IP할당정책	IPAM관리	데이터베이스검증
중복경로구성	다중경로운영	토폴로지검증
백업링크상태	자동페일오버	페일오버테스트
보안업데이트현황	최신버전유지	버전확인