건설 공사 안전 점검 체크리스트

점검항목	안전기준	적합여부	개선사항	담당자	비고
추락방지장치설치	높이2m이상안전펜스설치	O	전면펜스강화필요	김안전
비계안전관리	기울기1 : 4유지	O	가새장치확인완료	이점검
사다리안전조건	미끄럼방지장치부착	X	미끄럼방지테이프부착필요	박관리	우선조치
개인보호장비착용	안전모,안전띠,안전화착용	O	전원착용확인	정감독
전기설비안전	접지단락장치설치	O	정기점검실시	최기술
소화기배치상황	50m간격배치	O	연식소화기교체예정	오안전
현장환경정리	기계위험부위격리	O	폐기물분류보관	유환경
통로안전확보	가연물제거	X	통로폭1.2m이상확보	홍관리	즉시개선
중기계작업안전	안전거리유지	O	신호수배치확인	윤기술
작업구간격리	안전표지설치	O	테이프색상강화	송점검
야간작업조명	조도300lux이상	O	조명위치최적화	강점검