건축 자재 품질 검사 점검표

검사항목	규격사항	검사기준	합격판정	부적합내용	비고
콘크리트강도측정	28일압축강도	설계강도이상	적격		코어채취시험
철근배치검사	피복두께50mm	기준이상	적격		초음파측정기사용
벽체수평도검사	1m당2mm이하	편차허용기준	적격		레이저레벨사용
타일부착강도	접착력2.0Mpa	불합격없음	적격		인발시험실시
방수층품질검사	두께1.5mm이상	균일한시공	적격		두께측정기검사
도장면상태검사	색상균일도	광택도표준값	적격		육안검사및기계검사
창호틀설치검사	수직도1mm이하	기울기허용범위	적격		레벨및각도기사용
바닥마감높이검사	편차5mm이하	설계높이기준	적격		적외선거리측정기
단열재시공검사	밀도기준값	압축변형률	적격		밀도측정시험
방음재설치검사	회귀손실50db	음성전달계수	적격		음향측정기검사
마감재품질확인	색상도균일	표면결함없음	적격		육안검사실시