토양오염 복원 재료 품질 점검표

□ 복원재료점검

점검항목	규격	점검결과	합격여부	비고
중금속함유량	기준값이하
유기오염물	검출불가
입도분포	기준치범위
함수율	10~20%
ph농도	6~8범위
미생물함유량	기준이하
입자크기균일성	균일함
압축강도	30kpa이상
투수계수	1e-5cm/s
점토함유율	20%이상

□ 최종점검결과

-복원재료의모든규격이기준값을만족합니다

-물리화학성질의변화가없습니다

-환경안전성이확보되어사용가능합니다