온천 시설 안전 점검 체크리스트

점검항목	점검기준	양호	미흡	부적합	비고
온수풀일일온도점검	35~42□C범위유지
욕조수질검사	염소농도1-3mg/L
배관누수상태확인	누수흔적없음
타일손상도점검	표면균열없음
방수상태검사	세균번식흔적없음
안전난간설치상태	견고하게고정됨
출입구접근성확인	장애물없음
응급상황대응장비	충분히비치됨
직원안전교육이력	연2회이상수료
기계시설정기점검	월1회이상실시
위생관리기록서	완벽하게기록됨