휠 얼라이먼트 점검표

점검 세부 항목

점검항목명	점검결과(양호)	점검결과(불량)	측정값	비고
전륜 캠버 각도 측정	V		-0.5도	정상 범위 내 확인
전륜 토인/토아웃 점검	V		2mm	기준치 부합함
전륜 캐스터 각도 확인		X	+3.2도	조정 필요함
후륜 캠버 각도 측정	V		-0.8도	양호함
후륜 토인/토아웃 점검	V		1.5mm	정상 범위
타이어 공기압 균형 확인	V		36psi	전륜 동일하게 맞춤
스티어링 휠 영점 조정	V		0도	중앙 정렬 완료
타이어 마모 상태 점검		X	편마모 발생	교체 권고함
휠 밸런스 상태 확인	V		정상	진동 없음 확인
서스펜션 부싱 마모 점검	V		양호	균열 없음 확인
조향 링크 유격 점검	V		정상	유격 범위 내 존재