제품 불량 유형 점검표

□ 불량유형분류

불량항목	점검내용	불량판정	처리방법	비고
색상편차	제품색상표준대비검사	부적합	폐기
치수부정확	공차범위확인측정	합격	출하
표면결함	긁힘흠집균열검사	부적합	폐기
용접불량	용접부위강도검사	합격	출하
도금박리	도금피막부착성검사	부적합	재처리
나사규격	규격사이즈확인검증	합격	출하
조립오류	부품결합도확인	부적합	분해재조립
기능불량	작동성능시험검사	부적합	폐기
포장누락	포장내용물완전성검증	부적합	추가포장
라벨오류	라벨정보정확도검사	합격	출하

□ 검사기준

-외관검사 : 육안검사통해외형손상색상편차확인

-치수검사 : 측정도구이용공차범위내여부검증

-기능검사 : 작동테스트통해정상작동여부확인