위생시설안전점검체크리스트

점검항목	점검기준	적합	부적합	해당없음	비고
상수도급수배관상태	누수및손상없음
저수조청결상태	내부청결유지
정수필터교체여부	6개월주기교체
음용수온도관리	냉온수5~15□
세면장설치상태	세비누비치완료
손건조기작동상태	정상작동확인
화장실위생용품구비	휴지및소독제비치
배수구막힘상태	배수원활
위생관리자배치	담당자지정
정기적수질검사	분기별실시
점검기록유지	점검대장보관