건물 소방 안전 점검표

점검항목	점검내용	양호	부족	점검일시	비고
소화기설치	규정크기및배치			2026-03-20	기준적합
소화전상태	적절한위치와기능			2026-03-20	점검완료
비상구표시	명확한표시및조명			2026-03-19	교체필요
배관누수여부	스프링클러배관검사			2026-03-20	정상
경보기능확인	화재감지기작동			2026-03-18	배터리교체
안전문제폐쇄여부	방화문잠금상태			2026-03-20	양호
조명시설	비상조명기능			2026-03-17	일부수리필요
통로개방상태	피난통로확보			2026-03-20	정상
보관물품관리	위험물격리보관			2026-03-19	규정준수
소화기사용법공시	안내문및표시			2026-03-20	명확함
전기배선정리	과부하및손상여부			2026-03-16	안전
이동식가구배치	안전거리확보			2026-03-20	적절함