조적 시공 품질 점검표

□ 기본정보

공사명		시공일자
시공자		감리자
현장위치

□ 시공품질점검

순번	점검항목	양호	부분양호	부적합	비고
2	모르타르배합및강도
3	관통구멍및홈파기
4	줄맞춤정확성
5	이음새채움상태
6	수직도검사
7	수평도검사
8	벽두께측정
9	표면마무리상태
10	균열및손상검사
11	습기및누수점검
12	안전보호상태
13	청소및정리상태

□ 검사결과

검사결과
개선사항
시공일시		점검자