테라코타 시공 후 보호 조치 점검표

□ 기본정보

공사일자		시공장소
시공자명		감리자명
시공면적

□ 테라코타시공후보호조치점검

점검항목	양호	부분결함	불량	비고
습기방지조치
온도변화대응조치
먼지방지덮개설치
접합부보호완성
줄눈처리적절성
색상균일성확인
표면손상확인
이물질제거완료
접착력테스트결과
방수시공확인
보호재료적절성
안전조치완료