도료공정안전점검체크리스트

□ 시공전안전점검

점검항목	예상위험	점검결과	비고
환기시스템점검
개인보호장비준비
도료용기안전마크확인
도료혼합비율확인
도장면적재계산
표면전처리완료확인
습도온도레코드
작업자체력점검
보안경고시스템작동
비상탈출경로확인
안전교육기록확인

□ 시공중안전점검

-도료분사장비안전성모니터링

-작업자호흡보호구착용상태확인

-정기적환기시스템가동확인

-도료증기농도측정

-용기뚜껑개폐관리