창호 설치 작업자 점검표

점검항목	시공기준	양호	부적합	미시공	비고
설계도서검토	도면과현장확인	□	□	□
기초및바닥확인	수평도확인	□	□	□
벽체정수성검사	습기및균열확인	□	□	□
창틀설치정도	수직수평레벨	□	□	□
창문틀고정력	부착재료강도	□	□	□
글래징작업	유리설치상태	□	□	□
밀폐재코킹	누수방지처리	□	□	□
실링재적용	방수성검사	□	□	□
개폐동작확인	부드러운작동	□	□	□
손잡이설치	견고성확인	□	□	□
청소및정리	잔여물제거	□	□	□
안전관리상태	작업환경점검	□	□	□