철제 프레임 설치 점검 체크리스트

□ 기본사항

점검일자	점검자	작업장소	날씨	비고

□ 철제프레임설치점검

점검항목	양호	부적합	비고
수평□수직도점검
용접부위상태점검
프레임고정력확인
방청처리상태점검
용접흔적및표면점검
용접부분력강도확인
앵커볼트조임도점검
프레임변형및손상점검
접합부분밀실성점검
도장두께및색상점검
설치위치및높이점검
연결부분안정성점검
최종검사및품질확인