차양시설점검체크리스트

□ 기본정보

점검일자	점검자명	건물명칭	위치

□ 차양구조점검항목

점검항목	정상	불량	비고
천막천단손상
볼트너트이완
용접부균열
페인트박리
가동부분활동성
안전장치작동
줄샤프트상태
앵커보강상태
배수홈통막힘
방수처리상태
전기배선노출

□ 점검결과

-주요결과 : 정상또는교체필요

-개선사항 : 해당내용기술

-조치완료예정일 :