건설 현장 케이블 설치 점검표

점검항목	점검내용	양호	부적합	비고
케이블규격확인	설치규격과일치여부
접지상태점검	접지저항값측정
절연저항측정	절연저항값확인
케이블보호상태	손상또는파손여부
연결단자상태	나선체잠금상태확인
배선경로확인	안전통로설치여부
부하시험점검	정격용량부하테스트
누설전류측정	누설전류기준이하
절연체표시확인	전압등급표시여부
온도상승점검	정상운전온도측정
방화성능확인	난연재료사용여부