창호 방음 설치 점검 체크리스트

점검항목	점검내용	점검결과	부적합사유	개선방법	점검자	비고
창호프레임시공	수평수직도검사
글라스설치	접착력검증
방음재료적용	방음층두께측정
실링작업	틈새충전확인
소음차단율테스트	분데시벨측정
배수처리	배수구멍확인
실내외단열성	온도차감지
창문개폐상태	부드러운작동
방음부재손상	균열누수검사
구조체견고성	결속력강도측정
마감재완성도	외관균일성확인
안전보호장치	낙하방지설치