배관설치점검표

점검항목	점검내용	정상	부적합	완료여부	비고
배관재질확인	규격및유형검증
연결부위검사	용접품질및누수
지지대설치	간격및고정도
보온재시공	두께및밀착도
압력테스트	1.5배압력유지
드레인설치	최저지점배치
밸브기능점검	작동및누수
배관구배확인	최소1/100이상
방식처리	페인트도장
라벨링및표기	용도별명시
청소및제거	이물질완전제거