도어 실링 부실 시공 방지 점검표

□ 공사정보

공사명		공사장소
공사기간		시공자

□ 도어실링시공점검

검사항목	양호	부적합	조치사항	비고
프레임접합부시일링
양측면실링품질
모서리밀폐도
실링재료경화상태
실링두께확인
표면평탄성
접착력테스트
이음새처리상태
하단부수밀성
상단부틈새처리
옆면프레임밀폐
내부오염흔적확인
화학약품내성