창호 기밀성 검사 체크리스트

점검항목	양호	부분결함	결함	해당없음	비고
상단프레임설치상태확인
하단프레임설치상태확인
측면프레임결합부검사
글레이징채바드설치확인
우수배수구조검사
씰재용밀성검사
프레임과벽체결합부검사
동체기밀성검사
손잡이작동성능검사
방충망설치상태확인
유리고정상태검사