거울 설치 품질 점검표

□ 시공 전 점검

점검항목	양호	부적합	비고
벽면평탄성확인
거울크기규격확인
설치높이기준확인
거울표면손상확인
프레임상태점검
설치재료준비확인
앙카본수확인

□ 설치 중 점검

점검항목	양호	부적합	비고
거울수평설치여부
거울수직설치여부
앙카간격유지확인
접착제충분히도포
실리콘실링적정
프레임정렬상태
거울간의간격균등