PCM 공사 품질 검수 체크리스트

검수항목	세부기준	적합	부적합	미해당	비고
콘크리트강도확인	설계강도이상
철근배치검수	설계도면일치
거푸집설치상태	수평수직정확도
콘크리트타설	적절한진행속도
표면마감상태	균열및결함없음
방수처리검수	완전한방수시공
용접부검사	강도충분도확인
안전시설점검	안전규정준수
시공정밀도검수	공차범위내
자재품질확인	규격증명서확보
시공환경관리	온습도기준준수