지하 벽 시공 안전 점검 체크리스트

점검항목	양호	불량	해당없음	비고
흙막이 벽체 구조 안정성
벽체 균열 및 손상 여부
지하수 누수 현상 확인
흙막이 버팀대 연결 상태
벽체 수직도 및 수평도
콘크리트 타설 품질 점검
철근 배치 및 피복 확인
거푸집 설치 안정성
배수 시설 작동 상태
안전 울타리 및 표지판 설치
작업자 안전장비 착용 여부
점검 장비 안전성 검사
안전 조치 이행 상태

점검 담당자 : _______________ 점검 일자 : _______________ 서명 : _______________