외부 차양 공사 품질 점검표

□ 공사정보

공사명	공사위치	시공회사	공사기간	담당자

□ 품질점검항목

점검항목	기준	양호	부적합	비고
용접부품질확인	외관검사
방청처리상태확인	도장두께검사
설치위치정확성확인	수직수평측정
고정방식적정성확인	앵커체크
안전난간설치확인	높이및간격측정
배수처리상태확인	확인검사
재료강도확인	시험성적서검토
연결부상태확인	육안및공구검사
청결도상태확인	외관검사
부분결함보수확인	시각검사

□ 점검결과

-종합평가 : 양호

-부적합사항 : 경미한결함발견

-조치사항 : 해당부위보수및재점검예정