건설 현장 방수 검사 점검표

점검항목	검사방법	합격기준	결과	비고
방수시공면적	줄자측정	설계도서일치
방수재료품질	카탈로그확인	KS규격준수
단차부방수	육안검사	균일한시공
균열및손상	육안및타진	손상없음
시공층두께	두께측정기	1mm이상
접합부밀착도	손가락절감	밀착양호
배수계획수행	배수시스템확인	정상작동
콘크리트표면상태	육안검사	깨끗한표면
방수재도포간격	시간측정	설계조건준수
환기구및관통부	육안검사	적절처리
방수마감처리	육안검사	균일한마감