회전문 설치 점검표

□ 설치전사전점검

점검항목	확인	미흡	비고
기초콘크리트강도확인
프레임수직도확인
바닥레벨높이확인
모서리충돌방지장치확인
안전센서동작확인
비상정지버튼기능확인
전기배선작업완료확인
회전문패널강도확인
손잡이설치상태확인
회전속도조정값확인
소음수준측정확인
진동상태검사
청소및윤활작업완료
외관손상여부검사

□ 설치후운영점검

점검항목	정상	이상	비고
회전문개폐동작확인
센서감지거리확인