회전문 설치 후 검수 체크리스트

□ 기본사항확인

점검항목	양호	부적합	비고
프레임설치정확도
수평수직기준확인
고정볼트조임도

□ 회전문본체검사

점검항목	양호	부적합	비고
도어리프손상여부
유리면균열확인
회전운동동작부드러움
모터음향검사
센서반응속도
비상정지버튼작동
조명기능점등확인
핸들표면청결도
회전각도제한기장치
방화설정동작확인
배수구막힘여부

□ 안전및마무리확인

점검항목	양호	부적합	비고
안전표지부착상태
바닥마감재정착도
벽면접합재완전성
전기배선안전성