창호 설치 완료 점검표

□ 점검 항목

점검항목	양호	미흡	불량	비고
프레임 설치 정도 및 수평성
창호 고정 및 고정물 견고성
실링 및 방수 처리 상태
손잡이 및 경첩 설치 완료
개폐 기능 정상 작동 확인
유리 및 패널 설치 상태
창틀 청소 및 정리 완료
외부 마감재 연결 상태
내부 몰딩 설치 완료
방음 및 단열성 확인
색상 및 표면 마감 상태
안전장치 및 보호용구 설치
하자 항목 및 시정 사항

□ 종합 평가

평가항목	양호	조건부수용	부적합	평가의견
종합 판정