지붕 환기 설비 점검표

□ 점검항목

점검항목	양호	부분결함	전체결함	비고
환기구손상
몸체균열
연결부누수
배관이완
배관손상
플랜지부식
고정볼트이완
댐퍼작동불량
스크린손상
방충망파손
시일재손상
배수불량

□ 점검의견

점검일자		점검자
점검기관
종합의견