인공 석재 시공 전반 점검표

점검항목	양호	미흡	불량	시정완료	비고
기초면 정찰 및 청소상태
바탕면 수평도 확인
시공 면적 및 두께 확인
접착제 도포 상태
부착력 및 밀착도
줄눈 홈 깊이 및 폭
줄눈재 충전 상태
색상 및 톤 일치도
표면 마감 상태
균열 및 손상 여부
방수 처리 상태
청소 및 정리정돈