전기 접지 공사 예방 조치 점검표

점검항목	점검기준	양호	부족	해당없음	비고
접지저항값측정	1k□이하
접지극설치상태	부식및손상없음
접지선단면적	기준이상
접지선연결상태	견고하고명확
접지선절연상태	손상및벗겨짐없음
접지보호장치	정상작동
등전위본딩	모든금속부연결
분전반접지상태	안전하고견고
접지지도체경로	안전경로확보
장비접지신뢰성	정상동작확인
누설전류측정	안전기준이하
임시접지설치	기준준수