광섬유 설치 품질 점검표

점검항목	점검기준	합격	부적합	비고
케이블배선상태점검	배선이정렬되고손상없음
연결부위점검	연결부가안전하고확실함
접지상태점검	접지가정확하게시공됨
단자대접속점검	단자대가견고하게설치됨
케이블태그부착확인	모든케이블에태그부착
보호관포설상태	보호관이적절하게시공됨
광케이블긴장도	긴장도가기준값이내
광콘넥터상태	콘넥터가청결하고손상없음
광신호감쇠측정	감쇠율이기준이내
접속점온도	온도가정상범위
설치장소환경확인	적절한환경조건에설치