승강기 케이블 상태 점검 체크리스트

□ 점검항목

점검항목	정상	부분손상	완전손상	비고
케이블꼬임및꼬여있음
케이블부식흔적없음
케이블단선여부확인
케이블직경규정범위내
케이블장력적정
케이블끝단고정상태양호
케이블마찰흔적없음
케이블절연상태정상
케이블온도정상범위
케이블도르래마모조정완료
케이블고정금구상태양호
케이블총괄상태점검완료

□ 점검자정보

점검자명		점검일시
점검회사
승강기위치