건설 현장 도료 칠하기 점검표

□ 도료 준비 및 기초 점검

점검항목	양호	미흡	부적합	비고
도료품질및성분확인
표면청소및먼지제거
재료함수율측정및확인
프라이머도포상태확인
도료점도및혼합비율검증
시공온도및습도조건
도포도구및장비상태확인
안전장비및개인보호구착용
환기및안전조치실시
시공절차및표준준수
도료균등분사및도포기법

□ 도료 시공 및 건조 확인

점검항목	양호	미흡	부적합	비고
도료두께측정및기록
도료표면균등성확인
기포및결함없음확인
건조시간기준준수확인
경화상태및경도테스트
광택도및색상일치확인

□ 품질 검사 및 마무리

점검항목	양호	미흡	부적합	비고
표면접착력테스트실시
내식성및방청성능확인
환경오염및폐기물처리
현장정리및안전수칙완수
도료시공기록및문서화
시공완료보고및담당자서명

생년월일 :

시공담당자 :

시공일시 :