건설 현장 천장 시공 체크리스트

□ 시공 전 준비 사항

점검항목	점검결과	점검일자	담당자	비고
안전장비착용확인
작업구역정리정돈
골조검수및평탄도확인
기계및공구점검
전기공사선완료확인
배관시공선완료확인
방수시공여부검수
단열재검수및부착
골조크기및높이측정
기준선및높이기준설정
작업인원배치및훈련
안전보양및사다리설치

□ 시공 중 점검 사항

점검항목	점검결과	점검일자	담당자	비고
구조틀설치상태확인
수평성및높이점검
연결금구설치상태
보드또는패널부착율
조인트처리상태점검
도장품질및색상확인
마감재료적합성확인
통풍구설치위치확인
조명기구설치상태
미관및평활도점검
안전상황실태점검
폐기물처리상황확인
장비및공구유지점검