공사 현장 방수 점검 체크리스트

□ 기초부위

점검항목	상태	조치내용	비고
기초습기및물침투
지하수배수시스템점검
기초표면방수처리상태
기초벽체균열패칭

□ 옥상및지붕

점검항목	상태	조치내용	비고
루프방수막손상확인
배수구및드레인청소
디테일부위방수상태
옥상파라펫부위점검
방수시공이음새확인
옥상누수흔적점검
배관관통부위방수처리
단열재보호상태확인

□ 외벽및창호

점검항목	상태	조치내용	비고
외벽크랙및손상확인
창호프레임실링상태
창틀배수구멍청소
외부방수코팅상태
단열층단열재손상