건설 현장 스프링클러 설치 점검표

□ 점검사항

점검항목	확인	미확인	상태	비고
헤드설치높이확인
펌프작동점검
배관연결상태확인
소화약제충전확인
제어판설정확인
밸브개폐상태점검
압력계수치확인
접지상태확인
동작신호음확인
비상전원공급확인

□ 작업내용

-설치위치 : 건설현장4층

-사용약제 : 포말소화약제25L