창유리 부식 방지 사전 점검표

□ 점검정보

점검장소		점검일자
점검자명		소속부서

□ 부식방지점검항목

점검항목	양호	불량	개선필요	비고
창틀부식흔적
씰링상태점검
방청제도포상태
유리세척필요성
바닥배수홈청소
조인트재질검사
습도환기상태
금속부장기노출
화학약품접촉흔적
외부환경오염도
결로방지시설
정기유지보수계획

□ 점검결과

종합평가
조치사항