도어 클로저 설치 품질 점검표

□ 기본정보

프로젝트명		시공사
점검일자		점검자명
시공장소

□ 설치상태점검

점검항목	적합	부적합	비고
암(Arm)부품설치정확도
브라켓(Bracket)고정도
체크밸브(CheckValve)작동
댐핑속도조절확인
오일누수여부점검
도어개폐범위정상작동
이상음(소음진동)발생여부
나선관(Tube)고정상태
하드웨어충돌흔적확인
설치위치높이정확성검증
표준규격적합성확인
제조사명모델번호확인

□ 기능성능점검

점검항목	적합	부적합	비고
도어폐쇄속도(3-7초범위)
잠금각도정확도검사
열림강제개방력테스트
반복개폐동작성능확인
고온냉수환경저항성
안전성능기준준수

□ 최종평가

총점검항목수		적합항목수
부적합항목수		점검합격여부
특기사항

점검자 :    서명 :    날짜 :  년 월 일