석공 공사 완공 점검 체크리스트

□ 기초석공사

점검항목	양호	불량	비고
줄눈시공품질
수평수직도
표면마감상태
배수처리
방수처리
균열검사
색상일관성
접합부처리
크기규격준수
돌표면정리
모르타르경화
안전펜스설치
청결상태

□ 벽면석공사

점검항목	양호	불량	비고
벽면정렬도
줄눈깊이균일성
재료적합성
접합부밀실성
표면청소도
색상균일도
모서리보호
틈새충전
배치규칙성
재료낭비
곡선시공정확도
방수충전상태
내구성검사
환경친화성