건설 현장 덕트 시공 점검표

□ 덕트 설치 및 연결 점검

점검항목	양호	부족	보완필요	비고
덕트정렬도및고정상태
플랜지볼트체결완성도
덕트내부청결상태

□ 보온재 및 방음재 시공 점검

점검항목	양호	부족	보완필요	비고
보온재시공완결도
보온재두께및밀착성
방음재포장상태
접합부테이프시공
방음재내구성확인
손상부위복구현황
표면마감상태검수
환기구및개구부처리
누수및습기발생여부
덕트그릴설치정확성
댐퍼작동기능확인

□ 유지보수 및 안전사항

점검항목	양호	부족	보완필요	비고
덕트진동방지장치설치
소음방지처리상태
덕트통풍시험완료여부
풍량측정기록확보
덕트청소완료인증
설치높이및안전거리
화재방지시공점검
구조적안정성확인
유지보수가이드제공
시공도면일치도검토
안전교육이수확인