승강기 케이블 안전 점검 체크리스트

점검항목	정상	이상	점검일자	점검자명	비고
케이블 표면 손상 여부
케이블 꼬임 상태 확인
케이블 장력 측정 결과
케이블 고정점 견고성
케이블 부식 흔적 점검
풀리 마모도 확인
케이블 정렬 상태 확인
케이블 단면적 측정
케이블 연결부 상태
케이블 윤활유 도포 상태
케이블 단선 부분 유무