건설 현장 소화전 설치 체크리스트

□ 설치 전 준비사항

점검항목	상태	확인자	비고
접근도로 정비 상태 확인
배치도 및 설계도 검토 완료
필요 자재 및 장비 확보
인력 배치 및 교육 실시
굴착 구간 안전 펜스 설치
지중 매설물 위치 파악
안전보호구 준비 상황
응급처치 체계 확립
설치 장비 사전 점검
배관 규격 및 부품 확인
공정 일정표 수립 완료

□ 설치 시공 확인

점검항목	양호	미흡	확인자	비고
배관 깊이 적정성
배관 정렬 및 기울기
연결부 견고성 검증
소화전 몸체 설치 정위
배관 밀폐성 테스트
지반 다짐 및 포장
표지판 설치 위치
접근성 확보 상태
배관 보호 및 고정
밸브 작동 기능 확인
안전 시설물 보호
완공 청소 및 정리