창호 방음 재료 검수 체크리스트

검수항목	재료규격	외관상태	기능확인	품질검사	검수결과
방음유리두께확인	8mm이상
단열성능검증	로이코팅적용
프레임재질확인	알루미늄단열재
밀폐성능테스트	기밀성5등급
방음성능확인	소음차단32dB
부품결합상태	정품부품결합
표면마감도검사	무흠미터처리
스페이서확인	정품스페이서
가스충전검증	아르곤가스주입
수밀성테스트	누수허용치내
인증서확인	ISO인증보유