창호 실링 설치 품질 점검표

□ 점검항목

점검항목	양호	부분불량	불량	비고
표면 청소 상태
프라이머 도포 여부
실링 폭 적정성
실링 깊이 적정성
실링 본딩 상태
실링 외관 균일성
실링 균열 및 기포
실링 탄성 복원력
실링 접착력 확인
시공 후 양생 시간 준수

□ 종합의견

- 전체 점검 상태 :

- 개선사항 :

- 재점검 필요 여부 :