케이블 설치 작업 순서 점검표

□ 사전준비단계

점검항목	확인	비고
케이블종류및규격확인
작업영역안전점검
필요공구및장비준비
작업인원배치및역할분담
전원차단및안전조치

□ 시공단계

점검항목	확인	비고
케이블보관함개폐및습도관리
배관및덕트내부청소
케이블선별및꼬임제거
적절한장력유지하며설치
최소곡률반경준수
케이블지지대및클립고정
케이블표식및라벨부착
연결부접속박스배치
케이블분기및단자결선
차폐및접지작업수행
방염처리및방열조치
절연저항및연속성테스트

□ 완료및검사단계

점검항목	확인	비고
최종외관검사및손상확인
설계도면과시공내역비교
전체시스템통합테스트
작업일지및기록서작성
현장정리및정소완료
보수관리자교육및인수